**Obrazac 2**

PEOVICA d.o.o.

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš

Broj: 4912/3-20

Omiš, ­­­­­20.11.2020. godine

 Gospodarski subjekti:

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj PEOVICA d.o.o. pokrenuo je nabavu : POSUDE ZA OTPAD, evidencijski broj nabave : BR 12-20, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. **OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave POSUDE ZA OTPAD je sukladno priloženom Troškovniku.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 195.000,00kn

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

- CULTUS, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.Tomislav Tomaš, Dugi Rat, Drage Ivaniševića 13

Rok početka/dovršetka usluge: Usluga nabave POSUDE ZA OTPAD će se obavljati nakon odluke o odabiru odmah po primitku narudžbenice, a roba se mora isporučiti najkasnije u roku od dvadeset (20) dana od dana primitka narudžbenice.

Mjesto izvršenja usluge: Usluga dostave robe se obavlja na skladištu (Furnaža) ponuditelja sukladno predviđenim količinama priloženim u troškovniku.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Račune za robu ispostavljat će se prema izdanim narudžbenicama. Ugovaratelj će ispostavljeni račun platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja istog.

1. **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Posude za prikupljanje otpada.

Posude zapremine 120 i 240 litara

Materijal izrade od 100% novog HDPE granulata otporan na UV zračenje, niske i visoke temperature od -40 do +80°C.

Boja posude i poklopca: antracit crna

Dimenzije, dizajn, sigurnosni i zdravstveni zahtjevi, te izvedba sukladno normama EN 840-1:2012, 840-5:2012 i 840-6:2012

Kotači: dva gumirana kotača od pune gume promjera min.200mm s metalnom osovinom zaštićenom od korozije i konusnim završetcima.

Ugrađeno ležište za čip (RFID)

Dodatna ojačanja na svim zidovima tijela kante u vidu pregiba cijelom dužinom zidova.

Poklopac s rukohvatima otporan na deformacije, lomove i savijanja.

Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, tzv. lip-handle, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana.

Posuda 120l maksimalne dimenzije (D)555mm x (Š)480mm x (V)974 mm.

Posuda 240l maksimalne dimenzije (D)737mm x (Š)583 mm x (V)1092 mm.

Garancija minimalno 12 mjeseci.

1. **UVJETI NABAVE**

Kriterij za odabir ponude: Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.

Rok za dostavu ponude 27.11.2020 u 12.00 h

Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Zoran Stanić , telefon: 021 862 388, telefax: 021 862 577, E-mail: zoran.stanic@peovica.hr

Ponude se može dostaviti poštom preporučeno, predati osobno u zatvorenoj omotnici, telefaksom ili e-mailom.

 Direktor

 Leonardo Ljubičić, dipl. ing.