**Obrazac 2**

PEOVICA d.o.o.

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš

Broj: 1655/2-21

Omiš, ­­­­­05.05.2021. godine

Gospodarski subjekti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj PEOVICA d.o.o. pokrenuo je nabavu Nabava rabljenog specijalnog radnog stroja čistilice za kamene podloge, evidencijski broj nabave : BR5/21, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. **OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave Nabava rabljenog specijalnog radnog stroja čistilice za kamene podloge je sukladno priloženom Troškovniku.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 130.000,00 Kn

Predmet nabave je specificiran u Prilogu 2. Tehnička specifikacija radnog stroja. Gospodarski subjekt je dužan u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave, kako bi Naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu. Ponuda će se smatrati neprikladna ukoliko gospodarski subjekt ponudi tehničke karakteristike predmeta nabave koje nisu sukladne traženim tehničkim karakteristikama koje su navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Mjesto isporuke radnog stroja je fco sjedište Naručitelja

Rok isporuke radnog stroja je maksimalno 7 danod dana slanja i primitka pisane narudžbe Naručitelja

Ukoliko Isporučitelj svojom krivnjom ne izvrši isporuku radnog strojau ugovorenom roku, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi bez štetnih posljedica po njega, ili po vlastitom izboru, odrediti novi rok isporuke.

Dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

1. **UVJETI NABAVE**

Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena.

Rok za dostavu ponude 12.05.2021 u 12.00 h.

Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Zoran Stanić , telefon: 021 862 388, telefax: 021 862 577, E-mail: [zoran.stanic@peovica.hr](mailto:zoran.stanic@peovica.hr)

Ponude se može dostaviti poštom preporučeno, predati osobno u zatvorenoj omotnici, telefaksom ili e-mailom.

**PEOVICA D.O.O. OMIŠ, UL. VLADIMIRA NAZORA 12, 21310 OMIŠ**

**Evidencijski broj nabave: BR-5-2021**

**„Nabava rabljenog specijalnog radnog stroja čistilice za kamene podloge“**

**„NE OTVARAJ“**

Direktor

Leonardo Ljubičić, dipl. ing.

**I Z J A V A**

**O PREZENTACIJI PONUĐENOG RABLJENOG SPECIJALNOG RADNOG STROJA ČISTILICE ZA KAMENE PODLOGE**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_iz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( ime i prezime ) ( prebivalište i adresa stanovanja )

broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izjavljujem da smo spremni izvršiti prezentaciju ponuđenog rabljenog specijalnog radnog stroja čistilice za kamene podloge koje u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama te izjavljujem da će prezentirano vozilo funkcionalno i u potpunosti odgovarati svim elementima tehničkih karakteristika koja se nalazi u dokumentaciji o nabavi naručitelja Peovica d.o.o. Omiš (evidencijski broj nabave: BR-5-2021).

Prezentacija vozila izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, na eventualni zahtjev Naručitelja, a prije Odluke o odabiru, u roku ne dužem od 1 dana od pismenog zahtjeva. Ukoliko prezentirano ponuđeno vozilo ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama iz dokumentacije o nabavi, takva ponuda će se isključiti iz daljnjeg postupka odabira.

Potpis ponuditelja

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_.

**Prilog 2 - SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni  broj | Tražene tehničke karakteristike specijalnog radnog stroja čistilice za kamene podloge | Nudi se | | OPIS |
| Da | Ne |
| ***Marka i tip cestovne čistilice (navesti):*** | | | | |
| ***Tehničke karakteristike:*** | | | | |
| 1 | Motor 4 cilindrični, turbo diesel zapremine min. 2500 ccm |  |  |  |
| 2 | EURO 3 norma ispušnih plinova ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 3 | Snaga motora od 50kW do 70kW |  |  |  |
| 4 | Hidrostatski pogon čistilice sa dvije brzine, radna i transportna, kontinuirano podesive |  |  |  |
| 5 | Električni sistem čistilice 12V |  |  |  |
| 6 | Hidraulika – dvostruka pumpa za upravljanje, pogon i četke |  |  |  |
| 7 | Dimenzije čistilice bez treće četke max. 4200x1300x2000mm (DxŠxV) |  |  |  |
| 8 | Masa praznog stroja max. 3000 kg |  |  |  |
| 9 | Putna brzina 0-35 km/h |  |  |  |
| 10 | Servo upravljač |  |  |  |
| 11 | Hidrauličko upravljanje četkama iz kabine, mogućnost prilagodbe širine čišćenja, regulacija broja okretaja |  |  |  |
| 12 | Sistem usisavanja: podesiva visina usisavanja, sa zaštitom od udara smještena između prednjih kotača |  |  |  |
| 13 | Boja kabine bijela |  |  |  |
| 14 | Sjedalo suvozača u kabini |  |  |  |
| 15 | Osnovne funkcije čistilice vidljive na monitoru smještenom u kabini |  |  |  |
| 16 | Svjetlosna oprema čistilice prema važećim standardima za cestovna vozila |  |  |  |
| 17 | Širina čišćenja od 2500 mm do 3000 mm |  |  |  |
| 18 | Dvije prednje četke |  |  |  |
| 19 | Električna pumpa vode za mlaznice |  |  |  |
| 20 | Spremnik čiste vode izrađen od plastike |  |  |  |
| 21 | Žuta rotirajuća svjetla |  |  |  |
| 22 | Boja nadogradnje bijela |  |  |  |
| 23 | Dodatno osvjetljenje čistilice za rad noću |  |  |  |
| 24 | Obuka korisnika prilikom isporuke vozila |  |  |  |
| 25 | Garancija na cjelokupni predmet nabave min. 6. mjeseci od datuma isporuke |  |  |  |
| 26 | Maksimalna starost vozila i nadogradnje 15 god |  |  |  |
| 27 | Niske četke za četkanje kamenih površina |  |  |  |

Potpis ponuditelja

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_